**IntuitiveOpt 坐标系统定义**

**其他能与matRad一致的坐标系统，都与matRad一致。**

## BEV MLC 定义的坐标系

Label ： MLC BEV

Y2

X2

X1 Band

A Band

X2 Band

B Band

Y1

X1

A1

An

B1

Bn

bixel 1 -----------------------------------》bixel n

Iso Center

RayPosition convension

对应于CT数据坐标系统的X 轴 和 Y轴。投影到ISO plane。

Bixel Corner defined:

Corner 2

X2

Y1

X1

Corner 1

Corner 3

Corner 4

Y2